Gocator API

- Home
- Topics
- Types
- Files

All Classes Files Functions Variables Typedefs Macros Modules Pages

k8u * GoRangeIntensityMsg_At | ( | GoRangeIntensityMsg | msg,
|  | kSize | index
| ) |  |

Gets a pointer to range intensity data.

Note
  Supported with G1

Version
  Introduced in firmware 4.0.10.27

Parameters

  msg | Message object.
  index | Range intensity array index.

Returns
  Range intensity data pointer.